**Приложение № 2**

 **ПРЕДЛОЖЕНИЕ С ИНДИКАТИВНИ ЦЕНИ ПО АРТИКУЛИ**

**Настоящето Предложение с индикативни цени е подадено от……………………………………./ посочва се наименованието на подалия предложението/ и подписано от…………………………….………../две имена/ в качеството му на…………………..……../длъжност/**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| арт.№  | код в инв. проект | Наименование наартикула | Ед.мярка | Количество | Технически характеристики | Единична цена без ДДС | Обща стойност без ДДС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1 | М 1  | Маса ученическа д.80/ ш.55/ в.75 см | бр. | 135 | Ученическа маса с р-ри: д.80/ ш.55/ в.75см., правоъгълна форма с основен горен плот. Материали:плот ЛПДЧ 18 mm с отвор с розетка за кабели, царга с широчина най-малко 300 mm - ЛПДЧ 18 mm., цвят избелен дъб. Метална конструкция от квадратен профил със сечение не по-малко от 40/40/2mm с прахово полимерно покритие (черен мат), 2 броя Т-образен профил, с метална греда за свързване на краката под плота.Всички отвори на металната конструкция да са затворени с пластмасови тапи, които не могат да се изваждат без инструмент. |   |  |
| 2 | М 2 | Бюро с размери д.120/ ш.70/в.75 см | бр. | 16 | **Бюро с размери: д. 120/ш. 70/в.75 см**Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mmс широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm.Цвят избелен дъб. |  |  |
| 3 | М 3 | Бюро с размери д.140/ш.70/в.75 см | бр. | 5 | **Бюро с р-ри: д.140/ ш.70/ в.75см.,** Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mmс широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm. |  |  |
| 4 | М 4 | Бюро с размери: д.160/ш.70-80/ в.75;единично работно място /ъглова конфигурация/  | бр. | 1 | Единично работно място /ъглова конфигурация/,включваща:1. бюро с размери: д.160/ш.70-80/в.75см; Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mmс широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm.2.помощно бюро или плот с крак в дясно с р-ри: 70-80/50-60;Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm,3. подвижен/ контейнер с 4 чекмеджета и заключване, Цвят: избелен дъб |  |  |
| 5 | М 5 | Бюро с контейнер с размери :д.170-180/ш.60/в.75см | бр. | 1 | Бюро с р-ри: д**.170-180/ ш.60/ в.75см.,** с контейнер Материал: ЛПДЧ. Дебелина на плота мин. 25 mm, преден панел - ЛПДЧ 18 mmс широчина най-малко 300 mm. Крака с широчина най-малко 500 mm.Подвижен контейнер с 4 чекмеджета и заключване. Цвят избелен дъб. |  |  |
| 6 | М 8  | Маса холна с размери: д. 60/ ш.60/ в.50 см | бр. | 25 | Маса холна с размери: д.60/ ш.60/ в.50 смМатериал: ЛПДЧ 18mm;Цвят избелен дъб. |  |  |
| 7 | М 9 | Маса холна с размери: д.70/ ш. 70/в. 50 см | бр. | 10 | Маса холна с размери: д.70/ ш.70/ в.50 смМатериал: ЛПДЧ 25mm;Цвят избелен дъб. |  |  |
| 8 | Л 1 | Легло с размери д. 190/ ш. 90/ в.42 см с матрак и повдигащ механизъм | бр. | 135 | Легло с размери: д. 190/ ш. 90/ в.42см.Материал: ЛПДЧ 18mm;Цвят избелен дъб.Корпус, изработен от кантирано ЛПДЧ 18mm с две отделения за съхранение.Дъно от МДФ 4ммПовдигащ механизъм тип: Пружинен, закрепен към плоскостите проходно с болт и гайка.Матрак: тип еднолицев с размери: 90 х 190 х 20 смс вградена рамка от материал масив и основа от OSB. Пружинен пакет тип Бонел. Дамаска от износоустойчив текстил. |  |  |
| 9 | Ш 1.1. | Нощно шкафче ляво с размери:ш.35/д.42/в.60 см | бр. | 57 | Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. Регулируеми крачета h 27mm, без цокълЦвят избелен дъб |  |  |
| 10 | Ш 1.2. | Нощно шкафче дясно с размери:ш.35/д.42/в.60 см | бр. | 55 | Нощно шкафче с р-ри: ш.35/ д.42/ в.60 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с вратичка и едно междурафтие над вратичката. Регулируеми крачета h 27mm, без цокълЦвят избелен дъб |  |  |
| 11 | Ш 2 | Нощно шкафче отворено с размери:ш. 22/д. 40/ в. 75 | бр. | 24 | Нощно шкафче отворено с р-ри: ш.22/ д.40/ в.75 см Изработено от ЛПДЧ 18 mm, с два открити рафта.Регулируеми крачета h 27mm, без цокълЗабележка: Да се изработи след вземане на размери от място и след като леглата в помещението са монтирани. |  |  |
| 12 | Ш 3  | Шкаф библиотека с размери:ш.50/д.35/ в.205 см | бр. | 72 | Шкаф библиотека с габаритни размери: ш. 50/ д. 35/ в. 205 смИзработен от ЛПДЧ 18 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 5 междурафтия. Една плътна врата и четири открити междурафтия. С два отвора с розетки за кабели. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят избелен дъб.Забележка: По проект артикули № Ш 3 и Ш 4 са разположени един до друг във всички помещения. При монтажа да бъдат захванати помежду си с подходящ крепежен елемент. |  |  |
| 13 | Ш 4  | Шкаф библиотека за телевизор с размери:ш.80/д. 35/в. 205 см | бр. | 75 | Шкаф библиотека с габаритни размери: ш. 80/ д. 35/ в. 205 см Изработен от ЛПДЧ 18 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Общо 4 междурафтия. Четири плътни врати и едно открито междурафтие за телевизор. С два отвора с розетки за кабели, Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят избелен дъб.Забележка: По проект артикули № Ш 3 и Ш 4 са разположени един до друг във всички помещения. При монтажа да бъдат захванати помежду си с подходящ крепежен елемент. |  |  |
| 14 | Ш 5 | Гардероб единиченш.50/ д.48 / в.190 см | бр. | 4 | Гардероб единичен с габаритни р-ри: ш. 50/ д.48/ в. 190 смИзработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. С лост за закачалки, чекмедже и 2 рафта отдолу. Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят: избелен дъб |  |  |
| 15 | Ш 6 | Гардероб трикрилен с надстройка с размери:ш.140/ д.50/ в.240 см | бр. | 66 | Гардероб трикрилен с надстройка с габаритни размери:ш.140/ д.50/ в.240 смИзработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.Средното крило на гардероба в частта под надстройката е открито с 2 рафта и врата отдолу.Двете странични крила са с ширина по 50 см. Разпределението на вратите, рафтове, лостове за закачалки, както и чекмеджета е показано на схемите в колона № 7. От външната страна на едната врата по цялата й дължина е монтирано огледало с фасет.Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят: избелен дъб |  |  |
| 16 | Ш 8 | Офис шкаф с размери:ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см | бр. | 24 | Офис шкаф с размери:ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см с 4 плътни врати и 1 открит рафт.Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят: избелен дъбЗабележка: Артикули Ш 8 и Ш 10 да бъдат с еднаква височина. |   |  |
| 17 | Ш 10 | Офис шкаф гардероб с размери:ш. 80/ д. 35/ в. 180-200 см | бр. | 1 | Офис шкаф гардероб с габаритни размери:ш. 80/д. 35/ в. 180-200 см Изработен от ЛПДЧ 18 мм. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Две крила с по 5 междурафтия. Възможност за регулиране във височина между рафтовете.Регулируеми крачета min. h 44mm, без цокъл.Цвят: избелен дъб Забележка: Артикули Ш 8 и Ш 10 да бъдат с еднаква височина. |   |  |
| 18 | Ш 11  | Шкаф за телевизор 112/42/55 см | бр. | 3 | Шкаф за телевизор **с р-ри: д.112/ ш. 42/ в.55 см.** Изработен от ЛПДЧ 18mm, с две плътни врати и 1 междурафтие над вратите.Цвят избелен дъб. |  |  |
| 19 | К 1  | Кухня етажна  | бр. | 4 | Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти.Гърбовете с цвят като на шкафоветеКухнята включва: Долен ред шкафове :височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 160см, включващ:**1.** шкаф 40см. с една врата и две междурафтия - 1 брой;**2**. шкаф 60см. с една врата, с вградена мивка, без гръб, за да се осигури свързване с канализацията- 1 брой; - кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон, с отвор за стояща батерия- монтирана стояща смесителна батерия.**3.** шкаф 60см. с една врата и две междурафтия – 1 брой;Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев цокъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб. Горен ред шкафове, включващ:**1.** горен шкаф с дължина 100см, височина 60см., дълбочина 30 см. с две врати и едно междурафтие - 1 брой; В горната част по цялата дължина на шкафа преминава изходяща тръба Ф 100 мм от вграден абсорбатор  **2.** горен шкаф с дължина 60см, височина 40см., дълбочина 30 см. с една врата и вграден телескопичен абсорбатор и изходяща тръба Ф 100ммМин.характеристики на вграден телескопичен абсорбатор: Капацитет на абсорбиране (m3/h): [417](https://zora.bg/category/absorbatori?kapatsitet-na-absorbirane-m3h=417-1)  Осветление: 2x20W  Мощност на мотора (W): 190  Размери (В/Ш/Д) (мм): (40-135)/600/285  Управление: [Механично](https://zora.bg/category/absorbatori?upravlenie=mekhanichno)  Филтър: Алуминиев  Други: Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, Цвят - инокс Цвят ЛПДЧ: избелен дъбИзработването включва монтаж, включително свързване към съответните инсталационни мрежи – ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят в декоративния гръб.Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята. |  |  |
| 20 | К 2  | Кухня апартамент | бр. | 4 | Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти.Гърбовете с цвят като на шкафовете.Кухнята включва: Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 150см, включващ:**1.** шкаф 90см. с две врати с вградена мивка, без гръб, за да се осигури достъп до намиращия се на стената ревизионен отвор - 1 брой; **2.** шкаф 60см. с една врата и две междурафтия – 1 брой;- кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон, със отвор за стояща батерия. - монтирана стояща смесителна батерия.Да се вземе предвид, че изводите за чиста и мръсна вода са в ляво на стената, лявата страница на шкаф 1 – 90см. Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев цокъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб. Горен ред с височина 70см. и дълбочина 30см, включващ: **1.** горен шкаф 90см. с две врати и едно междурафтие - 1 брой;**2.** горен шкаф 60см. с една врата и вграден телескопичен абсорбатор и изходяща тръба 100ммМин.характеристики на вграден телескопичен абсорбатор: Капацитет на абсорбиране (m3/h): [417](https://zora.bg/category/absorbatori?kapatsitet-na-absorbirane-m3h=417-1)  Осветление: 2x20W  Мощност на мотора (W): 190  Размери (В/Ш/Д) (мм): (40-135)/600/285  Управление: [Механично](https://zora.bg/category/absorbatori?upravlenie=mekhanichno)  Филтър: Алуминиев  Други: Две нива на мощност;Ниво на шум 70 LWA, Цвят - инокс Цвят ЛПДЧ: избелен дъбИзработването включва монтаж, включително свързване към съответните инсталационни мрежи – ЕЛ, ВК, ОВК. Ел. контактите по стените да се вградят в декоративния гръб.Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята. |  |  |
| 21 | К 3 | Кухня кетъринг | бр. | 1 | Кухнята е комплект – горен и долен ред, изработена от ЛПДЧ 18 mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm. Захващане на тавана, дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи.Материалът за долният ред шкафове е водоустойчиво ЛПДЧ. Декоративен гръб между горните и долните шкафове: водоустойчив МDF с цвета на термоплота дебелина min. 8mm, с отвори съответстващи на съществуващите ел. контакти.Гърбовете с цвят като на шкафоветеКухнята включва: Долен ред с височина 90см. и дълбочина 60см. и обща дължина 150см, включващ:**1.** шкаф 60см. с една врата и две междурафтия - 1 брой;**2.** шкаф 90см. с две врати с вградена мивка - 1 брой;- кухненска мивка инокс с корито 340mm x 400mm x 165mm (размерите са минимални) със сифон и отвор за стояща батерия.  - монтирана стояща смесителна батерия. Термоплот, водоустойчив, непрекъснат с дебелина 36- 40 mm, цвят тъмно сив.Долния ред шкафове да са с монтирани: регулируеми крачета, алуминиев цокъл и водобранна лайсна между термоплота и декоративния гръб. Горен ред, включващ: **1.** горен шкаф с дължина 90 см., височина 70см. и дълбочина 30см с две врати и едно междурафтие - 1 брой;Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на кухнята. |  |  |
| 22 | К 4  | Шкаф за мивка | бр. | 1 | Шкаф за мивка с две врати с габаритни р-ри: **д. 80/ш. 60/в. см и височина колкото на артикули Ш 8 и Ш10, включващ:**Долна част Материал: водоустойчив ЛПДЧ 18mm, с изключение на гърба, цокъла и вратичките, които могат да бъдат от ЛПДЧ 16 mm (ЛПДЧ 18 mm, допустимо). Захващане на дъното и гърба за страниците с евровинтове 5/50 или по-големи. Мивка алпака без отцедник, с ориентировъчни размери: 450x400x190 mm (допустими отклонения 50 mm) която се монтира върху водоустойчив термоплот с дебелина 36-40 mm.Вратите на шкафа – 2бр. покриват около 20 mm от предния ръб на термополота (вместо плотът да се издава над тях). !!! Страничните видими кантове на термоплота са кантирани с цвят като този на ЛПДЧ. Върху термоустойчивия плот стъпва Шкаф- гардероб за мивка. Обща височина заедно на двата шкафа 200 см. Цвят ЛПДЧ :избелен дъб.Цвят на термоустойчив плот: тъмно сивЗабележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване на шкафа. |  |  |
| 23 | Н 1 - този код не е обозначен в инвест. проект | Облицовка за стените в стаите  | л.м. | 425 | Стените на всички стаи в общежитието (общо 68 броя), в които по проект е предвидено да са разположени легла да се облицоват с кантирано ЛПДЧ с дебелина 8-10mm и височина около 75 см. определена от разстоянието между долния ръб на подпрозоречната пола и горния ръб на подовия перваз. Облицовката на стените да служи като табли за разположените в съответната стая легла. Облицовката да се монтира, следвайки очертанията на помещението, като се облицоват всички съществуващи чупки по стените в зоните на леглата.На местата, където се образуват кухи обеми от чупки по стените и монтирани легла между стената и леглото да се монтират декоративни капаци/бленди.Горния ръб на монтираната ламперия да тангира с долния ръб на подпрозоречните поли в стаите.ВАЖНО: Стените в помещенията са изпълнени от тухли тип „четворки“ с дебелина 12 см. с варова мазилка от двете страни. Някои участъци от стените са гипсокартон на конструкция. За монтажа на облицовката да се предвидят подходящи крепежни елементи и начин на монтаж, така че облицовката да е монтирана здраво за стената.Цвят ЛПДЧ :избелен дъб.Забележка: Задължително вземане на размери от място преди подаване на офертата и съответно изработване и монтаж на облицовката. |  |  |
| 24 | Н 2 – няма ги на чертежа | Полица, с размери:д. 120/ ш.12/ в.17см | бр. | 135 | Изработена от ЛПДЧ 18 mm, в Г-образна форма с монтирана метална тръба за закачане на различни принадлаежности. Полицата се монтира на стената над всяко легло на подходяща височина от пода и възможно най-близо до ел. контакт.Цвят избелен дъб. |  |  |
| 25 | Н 3 – няма ги на чертежа | Полица, с размери:д. 150/ ш. 12/ в. 17см | бр. | 42 | Изработена от ЛПДЧ 18 mm, в Г-образна форма с монтирана метална тръба за закачане на различни принадлаежности. Полицата се монтира на стената над артикули М 1 (Маса ученическа) в помещенията, където масите са разположени до стената на подходяща височина.Цвят избелен дъб. |  |  |
|  |  |  |  |  | **ОБЩО ЗА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ**  | Х |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Дата: ..................  | ИМЕ И ФАМИЛИЯ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |  | Подпис и печат[1]: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| [1] Документът се подписва от законния представител, или от упълномощено лице. |